|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loa 7.1 | IC | Tầng đệm | Tầng chính | Nguồn | Tần số cắt |
| Khuếch đại bass | 4558 | 2 | 15 | 317 & 337  ± 15V | 150 Hz |
| Khuếch đại front | 2822 | 5 | 20 | 60 kHz |
| Khuếch đại rear | TL082 | 5 | 20 | 60 kHz |
| Khuếch đại center | Tda2040 |  |  | Vi xử lý | 60 kHz |
| Khuếch đại đệm ngõ vào | 4558 |  | 2 | PIC12F683 | 100 kHz |

Chức năng :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nút | ấn lần 1 | ấn lần 2 | ấn lần 3 | ấn lần 4 |
| Mute (ngõ vào) | Tắt | Mở lại |  |  |
| Kênh front | Tắt | Mở lại |  |  |
| Kênh rear | Tắt | Mở lại |  |  |
| Kênh center | Tắt | Mở lại |  |  |
| Kênh bass | Tắt | Mở lại |  |  |
|  |  |  |  |  |